Бланк заказа
Асинхронный электродвигатель с к/з ротором для работы в составе 
частотно-регулируемого электропривода

Наименование предприятия: __________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________
Контактное лицо: ( ФИО, должность):___________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ______________________________________________________________

Обращаем внимание: для рассмотрения заявки в минимальные сроки рекомендуем, как можно более полно заполнять опросный лист.
	
№ п/п	Наименование параметра	Значение 	Примечание	
1*	Тип приводного механизма (ц/б насос, вентилятор, конвейер, и т.п.) и/или его механическая характеристика М=f(n)			
2*	Номинальная частота вращения, об/мин или число пар полюсов электродвигателя			
3	Номинальные напряжение, В и частота питания, Гц электродвигателя  (380 В 50 Гц - стандартный вариант)			
4*	Мощность приводного механизма в установившемся режиме работы при номинальной частоте вращения, кВт			
5*	Режим работы электропривода: S1 - продолжительный, 
S2- кратковременный, S3- повторно-кратковременный, и т.д.(для режимов работы отличных от S1 необходимо указать ПВ (%) и (или) указать циклограмму работы n=f(t), М=f(t) и динамический момент инерции механизма, приведенный к валу электродвигателя, J кг*м2)			
6*	Диапазон регулирования, об/мин или Гц			
7*	Монтажное исполнение двигателя, IM....			
8	Уровень воздействия внешних механических факторов (вибрации и ударные нагрузки). Стандартный вариант - для группы М1 по ГОСТ 17516.1			
9	Степень защиты двигателя, IP.. (стандартный вариант - IP54)			
10	Требования по уровню вибрации электродвигателя
а) нормальный уровень вибрации (стандартный вариант);
б) пониженный уровень вибрации.			
11*	Установка электродвигателя:
а) внутренняя (в помещении); б) наружная (под навесом);
в) наружная (под открытым воздухом); г) иное (указать)			
12*	Диапазон температур окружающего воздуха  от…  до…  0С			
13*	Тип соединения с приводным механизмом (шкив, муфта)**
** -при соединение с помощью шкива указать диаметр и ширину ведущего шкива и тип ремня (плоский, клиновой, поликлиновой,…)			
14	Особые требования по габаритным и установочно-присоединительным размерам			
15	Температурная защита обмотки статора :
 - 3 PTC-термистора (стандартный вариант); - иное (указать)			
16	Контроль температуры подшипников с помощью термопреобразователей (по требованию): -  НСХ Pt100; - иное (указать)			
17	Антиконденсатный подогрев обмотки статора  (по требованию) 			
18*	Установка датчика обратной связи (ДОС) (по требованию) 			
18.1	Тип выходного сигнала ДОС:
(TTL, HTL, sin/cos, резольвер, Абсолютный Endat,
Hiperface и т.п.) и напряжение питания			
18.2	Разрешающая способность ДОС (импульсов/оборот)			
19*	Установка электромагнитного тормоза (по требованию) 			
19.1	Назначение электромагнитного тормоза (указать):
- статический (стояночный); - динамический			
19.2	Отношение момента тормоза к моменту  двигателя Мт/Мдв (о.е.) или величина момента тормоза, Нм			
19.3	Напряжение подключения тормоза:
а) ~ 380 В 50 Гц (через выпрямитель); б) ~220 В 50 Гц (через выпрямитель); в) =24 В постоянного тока (выпрямитель отсутствует); г) иное (указать)			
19.4	Опции тормоза: возможность регулировки тормозного момента (до 0.5Мт)  			
19.5 	Опции тормоза: рычаг ручного растормаживания 			
19.6	Опции тормоза: микропереключатель контроля срабатывания*** 
***- укажите тип контакта: нормально-замкнутый или нормально- разомкнутый			
19.7	Опции тормоза: антиконденсатный подогрев тормозного диска 			
20	Дополнительные требования (в свободной письменной форме):	
21*	Количество, шт.		
 
Примечания:   1) * - Пункты обязательные для заполнения
2) В случае незаполненных пунктов опросного листа, что равнозначно отсутствию соответствующих требований,  электродвигатель изготавливается без дополнительных опций на напряжение 380 В 50 Гц, со степенью защиты  IP54, климатического  исполнения У3,  монтажное исполнение IM1001 (IM1081), с нормальным уровнем вибрации, со встроенными датчиками температурной защиты обмотки статора типа РТС.
3) Способ вентиляции двигателей, цвет окраски определяются Изготовителем, если не оговорено иное.

от Заказчика	от Поставщика	
___________________Подпись, Дата	__________________Подпись, Дата